**Komunikat o stanie jakości wody na pływalni
w Herbach**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Basen Pływacki** | **Brodzik** | **Woda wprowadzana do brodzika**  | **Woda wprowadzana do niecki basenowej** |
| **Chlor wolny** | 0,56 | 0,63\* | 0,60 | 0,55 |
| **Chlor ogólny** | 0,76 | - | 0,76 | 0,75 |
| **Chlor związany** | 0,20 | 0,27 | 0,16 | 0,20 |
| **Potencjał redox** | 718 | 687 | 655 | 676 |
| **Pseudomonas aeruginosa** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Liczba Escherichia coli** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Data badania** | 07-09.06.2021 | 07-09.06.2021 | 07-09.06.2021 | 07-09.06.2021 |
| **Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego** | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |

\*Przekroczenie chloru wolnego – podjęto działania naprawcze polegające na zmniejszeniu dawki chloru, po 3 godzinach od podjęcia działań parametry wróciły do normy.

Herby dnia 2021-06-10