**Komunikat o stanie jakości wody na pływalni
w Herbach**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Basen****pływacki** | **Woda wprowadzana do niecki basenowej** | **Brodzik** | **Woda wprowadzana do brodzika** |
| **Chlor wolny** | 0,45 | 0,49 | 0,49 | 0,53 |
| **Chlor ogólny** | 0,59 | 0,63 | 0,59 | 0,76 |
| **Chlor związany** | 0,14 | 0,14 | 0,10 | 0,23\* |
| **Potencjał redox** | 760 | 755 | 763 | 764 |
| **Pseudomonas aeruginosa** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Liczba Escherichia coli** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Liczba mikroorganizmów (36oC)** | - | - | - | - |
| **Liczba Legionella sp.** | - | 0 | 0 | - |
| **Data badania** | 02-04.08.2023 | 02-04.08.2023 | 02-04.08.2023 | 02-04.08.2023 |
| **Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego** | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |

\*Przekroczenie chloru związanego – podjęto działania naprawcze polegające na dodatkowym filtrowaniu wody. Parametry wróciły do normy i wynosiły na dzień 03.08.2023 – 0,16.

Herby dnia 2023-08-08