Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

	Parametr
	Basen
pływacki
	Woda wprowadzana do niecki basenowej
	Brodzik
	Woda wprowadzana do brodzika
	Natrysk męski, prysznic nr 1

	Chlor wolny
	0,50
	0,47
	0,56
	0,49
	0,04

	Chlor ogólny
	-
	-
	-
	-
	-

	Chlor związany
	0,15
	0,09
	0,11
	0,18
	-

	Potencjał redox
	764
	[bookmark: _GoBack]769
	768
	770
	-

	Pseudomonas aeruginosa
	0
	0
	0
	0
	-

	Liczba Escherichia coli
	0
	0
	0
	0
	-

	Liczba mikroorganizmów (36oC)
	-
	-
	-
	-
	-

	Liczba Legionella sp.
	-
	-
	-
	-
	30

	Data badania
	05.08.2026
	05.08.2026
	05.08.2026
	05.08.2026
	05.08.2026

	Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego
	Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu



Herby dnia 2026-08-20


